***Zmodyfikowany Załącznik nr 10 - Pojazd ciężarowy – skrzyniowiec z windą załadunkową – 1 sztuka***

**OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***dot. „Dostawy i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG”.***

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZZP/ZU/L/77/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.**

**ul. Świętego Wojciecha 34**

**43-600 Jaworzno**

**POLSKA**

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „**Dostawa i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG” (nr sprawy: …..................................)**, oświadczam, że oferowane pojazdy będą spełniały wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część …. SIWZ), a w szczególności następujące parametry:

**Pojazd ciężarowy – skrzyniowiec z windą załadunkową – 1 sztuka**

**Charakterystyka zabudowy**

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

* + 1. konstrukcja
			1. zabudowa fabrycznie nowa - **TAK**
			2. długość gabarytowa zewnętrzna min. 4600 mm – **Długość …..................**
			3. szerokość gabarytowa zewnętrzna max. 2500 mm – **Szerokość ….............**
			4. wysokość zewnętrzna burt 500-600 mm – **Wysokość ….................**.
			5. dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyższająca wysokość burt do min. 1800 mm - **TAK**
			6. podłoga stalowa o grubości min. 4 mm – **Grubość …...................**
			7. burty aluminiowe profil min. 30 mm - **TAK**
			8. burta boczna prawa i lewa niedzielona z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko dolnymi zawiasami - **TAK**
			9. burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko z dolnymi zawiasami - **TAK**
			10. słupki tylne przykręcane lub wysuwane - **TAK**
			11. przednia ściana pełna, przeginana o wysokości min. 1200 mm - **TAK**
			12. rygle zachodzące od góry lub rygle skrzyniowe - **TAK**
		2. winda
			1. udźwig min. 750 kg – **Udźwig …..................**
			2. platforma lekka z powierzchnią antypoślizgową lub platforma stalowa wypiaskowana i ocynkowana - **TAK**
			3. automatyczne samopoziomowanie platformy na poziomie podłoża - **TAK**
			4. przechył platformy regulowany w każdej pozycji z zewnętrznej skrzynki sterującej - **TAK**
			5. 2 siłowniki podnoszące dla uzyskania maksymalnej stabilności pracy platformy, 2 siłowniki przechyłu, wspomagane sprężynami przy otwieraniu platformy - **TAK**
			6. elektrozawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach - **TAK**
			7. awaryjne sterowanie ręczne wszystkimi elektrozaworami - **TAK**
			8. tłoczyska siłowników z chromowanej stali nierdzewnej - **TAK**
			9. kompaktowy agregat hydrauliczny z pokrywą dzwiękoszczelną - **TAK**
			10. sterownik zewnętrzny w zamykanej plastikowej skrzynce - **TAK**
			11. sterowanie bez elementów elektronicznych - **TAK**
			12. oburęczna kontrola wszystkich funkcji ze sterowników zewnętrznych - **TAK**
			13. silnik elektryczny z wyłącznikiem termicznym - **TAK**
			14. podest – uniwersalne płyty montażowe z regulacją rozstawu do szybkiej i prostej instalacji - **TAK**
			15. urządzenia spełniające wymogi Dyrektyw WE dot. bezpieczeństwa - **TAK**
			16. długość i szerokość platformy dostosowana do parametrów podwozia, długość min. 1250 mm, szerokość min. 2350 - **TAK**
			17. środek ciężkości ładunku 600-750 mm - **TAK**
			18. mechaniczna blokada do wózków - **TAK**
		3. dodatkowe wyposażenie
			1. błotniki na koła napędowe 2x1 plus chlapacze - **TAK**
			2. bariery boczne aluminiowe - **TAK**
			3. uchwyty do ładunku 4 sztuki na stronę, w obramówce podłogi - **TAK**
			4. plandeka zwijana na burcie przedniej, uchwyty na profilu burty - **TAK**
			5. składane stopnie na burcie lewej z przodu i z tyłu - **TAK**
			6. skrzynka narzędziowa duża, pojemnik na wodę - **TAK**
			7. mocowanie koła zapasowego w ramie podwozia – fabryczne - **TAK**
			8. żółte światła obrysowe - **TAK**
			9. oklejenie konturowe zabudowy - **TAK**
			10. osłony świateł tylnych z daszkiem i odchylaną kratką - **TAK**
			11. tablice wyróżniające - **TAK**

**Charakterystyka podwozia**

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

* + 1. podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2020 - **TAK**
		2. DMC 11 990-12 000 kg - **TAK**
		3. konfiguracja osi 4x2 (druga oś napędowa) - **TAK**
		4. rozstaw osi max 4000 - 4500 mm – **Rozstaw …......................**
		5. silnik zasilany gazem CNG - **TAK**
		6. moc min. 200 kM – **Moc ….......................**
		7. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła - **TAK**
		8. hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy - **TAK**
		9. układ hamulcowy z systemem ABS - **TAK**
		10. system ESP i ASR - **TAK**
		11. zbiornik paliwa CNG min. 600 litrów ze złączem do szybkiego tankowania gazu zarejestrowany w TDT właściwym dla siedziby Zamawiającego – **Pojemność …................**
		12. koła 17,5 + koło zapasowe - **TAK**
		13. kabina dzienna w kolorze zgodnym z załącznikiem graficznym - **TAK**
		14. trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami lub fotel kierowcy i ławka dla dwóch pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki - **TAK**
		15. klimatyzacja - **TAK**
		16. siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - **TAK**
		17. lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane - **TAK**
		18. oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - **TAK**
		19. światła do jazdy dziennej - **TAK**
		20. centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne - **TAK**
		21. komputer pokładowy - **TAK**
		22. tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu) - **TAK**
		23. radio - **TAK**
		24. fabryczny immobiliser - **TAK**
		25. dywaniki gumowe: komplet - **TAK**
		26. pokrowce ochronne na fotele - **TAK**
		27. dwie (2) gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło - **TAK**
		28. kolor podwozia czarny lub szary - **TAK**
		29. koła - stalowe - **TAK**

**PODPIS(Y):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Dokument powinien być podpisany***

***kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

 ***przez osoby upoważnione***

***do reprezentowania Wykonawcy).***

1. Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)