***Zmodyfikowany Załącznik nr 6 - Pojazd ciężarowy – skrzyniowiec 2-osiowy – 2 sztuki***

**OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA *dot. „Dostawy i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG”.***

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZZP/ZU/L/77/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.**

**ul. Świętego Wojciecha 34**

**43-600 Jaworzno**

**POLSKA**

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „**Dostawa i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG” (nr sprawy: …..................................)**, oświadczam, że oferowane pojazdy będą spełniały wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część …. SIWZ), a w szczególności następujące parametry:

**Pojazd ciężarowy – skrzyniowiec 2-osiowy – 2 sztuki**

**Charakterystyka zabudowy**

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

* + 1. Konstrukcja
       1. zabudowa fabrycznie nowa - **TAK**
       2. długość gabarytowa zewnętrzna min. 6000 mm – **Długość ….....................**
       3. szerokość gabarytowa zewnętrzna max. 2500 mm – **Szerokość …..................**
       4. wysokość zewnętrzna burt 500-600 mm – **Wysokość ….................**
       5. dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyższająca wysokość burt do min. 1800 mm - **TAK**
       6. podłoga stalowa o grubości min. 4 mm – **Grubość …....................**
       7. burty aluminiowe profil min. 30 mm - **TAK**
       8. burta boczna prawa i lewa niedzielona z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko dolnymi zawiasami - **TAK**
       9. burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko z dolnymi zawiasami - **TAK**
       10. słupki tylne przykręcane lub wysuwane - **TAK**
       11. przednia ściana pełna, przeginana o wysokości min. 1200 mm - **TAK**
       12. rygle zachodzące od góry lub rygle skrzyniowe - **TAK**
    2. dodatkowe wyposażenie
       1. błotniki na koła napędowe 2x1 plus chlapacze - **TAK**
       2. bariery boczne aluminiowe - **TAK**
       3. uchwyty do ładunku 4 sztuki na stronę, w obramówce podłogi - **TAK**
       4. plandeka zwijana na burcie przedniej, uchwyty na profilu burty i siatce - **TAK**
       5. składane stopnie na burcie lewej z przodu i z tyłu - **TAK**
       6. skrzynka narzędziowa duża, pojemnik na wodę - **TAK**
       7. mocowanie koła zapasowego w ramie podwozia – fabryczne - **TAK**
       8. żółte światła obrysowe - **TAK**
       9. oklejenie konturowe zabudowy - **TAK**
       10. osłony świateł tylnych z daszkiem i odchylaną kratką - **TAK**
       11. tablice wyróżniające - **TAK**

**Charakterystyka podwozia**

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

* + 1. podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2020 - **TAK**
    2. DMC 11 990-12 000 kg - **TAK**
    3. konfiguracja osi 4x2 (druga oś napędowa) - **TAK**
    4. rozstaw osi max 4000 - 4500 mm – **Rozstaw osi …....................**
    5. silnik zasilany gazem CNG - **TAK**
    6. moc min. 200 kM - **TAK**
    7. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła - **TAK**
    8. hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy - **TAK**
    9. układ hamulcowy z systemem ABS - **TAK**
    10. system ESP i ASR - **TAK**
    11. zbiornik paliwa CNG min. 600 litrów ze złączem do szybkiego tankowania gazu zarejestrowany w TDT właściwym dla siedziby Zamawiającego – **Pojemność ….................**
    12. koła 17,5 + koło zapasowe - **TAK**
    13. kabina dzienna w kolorze zgodnym z załącznikiem graficznym - **TAK**
    14. trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami lub fotel kierowcy i ławka dla dwóch pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki - **TAK**
    15. klimatyzacja - **TAK**
    16. siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - **TAK**
    17. lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane - **TAK**
    18. oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - **TAK**
    19. światła do jazdy dziennej - **TAK**
    20. centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne - **TAK**
    21. komputer pokładowy - **TAK**
    22. tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu) - **TAK**
    23. radio - **TAK**
    24. fabryczny immobiliser - **TAK**
    25. dywaniki gumowe: komplet - **TAK**
    26. pokrowce ochronne na fotele - **TAK**
    27. dwie (2) gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło - **TAK**
    28. kolor podwozia czarny lub szary - **TAK**
    29. koła - stalowe - **TAK**

**PODPIS(Y):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Dokument powinien być podpisany***

***kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

***przez osoby upoważnione***

***do reprezentowania Wykonawcy).***

1. Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)