***Zmodyfikowany załącznik nr 6***

***Wzór oświadczenia potwierdzającego wymagania dot. przedmiotu zamówienia***

**OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*dot. „Dostawy i serwisu zamiatarki chodnikowej z oprzyrządowaniem”*

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZZP/ZU/D/52/2021**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.**

**ul. Świętego Wojciecha 34**

**43-600 Jaworzno**

**POLSKA**

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i Nazwisko/Nazwa Wykonawcy(ów)****NIP, REGON** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: *„Dostawa i serwis zamiatarki chodnikowej z oprzyrządowaniem”* **(nr sprawy: ZZP/ZU/D/52/2021)**, oświadczam, że oferowana zamiatarka chodnikowa z oprzyrządowaniem będzie spełniała wszystkie wymagania zgodne z przedstawionym poniżej zestawieniem i specyfikacją:

**Charakterystyka**

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

**POJAZD BAZOWY ZAMIATARKI**

1. Fabrycznie nowy
2. Rok produkcji nie starszy niż 2021
3. Rodzaj paliwa: olej benzyna
4. Norma emisji spalin: min. STAGE 5
5. Kompletne oświetlenie umożliwiające jazdę po drogach publicznych
6. Oświetlenie robocze
7. Prędkość maksymalna- min 20km/h
8. Silnik trzycylindrowy o mocy min. 24 KM
9. Pojemność silnika nie mniejsza niż 962cm3
10. ~~Wentylator chłodnicy z odwrotnym ciągiem~~
11. Silnik z zapłonem samoczynnym (diesel) lub z zapłonem iskrowym (benzyna)
12. Pojemność zbiornika paliwa: min. 40l
13. Waga maksymalna do 1000kg
14. DMC 1650 kg
15. Konstrukcja przegubowa
16. Napęd hydrostatyczny 4x4
17. Wymiana osprzętu w systemie szybkiej wymiany bez użycia narzędzi – szybko złączki: hydrauliczne, wodne, elektryczne – zespolone w kasecie ochronnej montowane na płycie czołowej i zabudowie tylne
18. Kabina dwudrzwiowa ze światłami, lusterkami
19. Układ kierowniczy ze wspomaganiem
20. Lampa ostrzegawcza barwy pomarańczowej LED umieszczona na dachu
21. Ogrzewanie i klimatyzacja
22. Długość maksymalna 2400 mm
23. Szerokość maksymalna 1100 mm
24. Wysokość maksymalna 2200 mm
25. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia i podłokietnika
26. Lusterka zewnętrzne lewe i prawe
27. Wycieraczka szyby przedniej
28. Błotniki kół przednich i tylnych
29. Wyposażenie: odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka
30. Zespół 5 szczotek ( 4 szczotki ze zraszaniem 1 szczotka walcowa w ssawie)
31. Szerokość zamiatania 1 100 do 2 100 mm
32. Regulowana wysokość pracy 3 i 4 szczotki
33. Wydajność MIN 5500 m2/h
34. Pojemność zbiornika z tworzywa na odpadymin 450 l z rurą ssącą o długości minimum 5 m
35. Pojemność pojemnika na wodę min. 100 l zintegrowany ze zbiornikiem zamiatarki
36. U rządzenie wysokociśnieniowe min. 100 bar – pistolet, lanca, wąż – zintegrowane ze zbiornikiem zamiatarki
37. Wysokość opróżniania min. 1300 mm
38. Gwarancja 24 miesiące
39. Gwarancja musi obejmować wszystkie komponenty łącznie z wiązkami elektrycznymi, komputerem, wtryskami, hydrauliką

**Moduł szczotki do chwastów:**

1. Szczotka o średnicy min. 670 mm
2. Zasięg roboczy min. 2 100 mm

**Szczotka do śniegu:**

1. Szerokość robocza min. 1 100 mm
2. Średnica szczotki min. 550 mm
3. Prędkość obrotowa szczotki min. 240 obr/min
4. Hydrauliczne zasilanie obrót: prawo/lewo

**PODPIS(Y):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

***(Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)***

1. Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)