**ZZP/ZS/L/31/2022**

**ZMODYFIKOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa i serwis samochodów dostawczych:**

**Zadanie 1:** „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2.

**Zadanie 2**: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1”, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem i specyfikacjami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj** | **Ilość sztuk** |
| **1** | Pojazd dostawczy o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. | 2 |
| **2** | Pojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka  | 1 |

**Dotyczy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - sztuk 2**

**Ilość miejsc**

* Pojazd siedmioosobowy
* Rozkład miejsc 3 (przód) + 4 (tył)

**Silnik**

* Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm3
* Moc nie mniejsza niż 160 KM
* Skrzynia 6-biegowa manualna
* Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 70 l

**Kolor nadwozia**

* Biały lub niebieski

**Wyposażenie:**

* Radio
* Włącznik główny instalacji elektrycznej
* Manualna skrzynia 6-biegów.
* Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
* Sygnał niezapiętego pasa bezp. dla fotela pasażera
* Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy
* Wskaźnik temperatury zewnętrznej
* Asystent bocznego wiatru
* Tachograf zgodny z przepisami
* System/telefon alarmowy
* Automatyczny układ włączania świateł
* EURO VI norma emisji spalin
* Podłużnice wzmocnione
* Wzmocniona oś przednia i tylna
* Mocowanie koła zapasowego pod ramą
* Koło zapasowe
* Opony wielosezonowe
* Poduszka powietrzna kierowcy
* Tapicerka czarna
* Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
* Klin pod koła
* Podnośnik samochodowy hydrauliczny
* Kierownica wielofunkcyjna
* Belka przeciw najazdowa tylna
* Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
* Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
* Gniazdo USB
* Dodatkowy akumulator
* Sys. multimedialny z ekranem dotykowym
* Instalacja elektryczna przyczepy
* Gniazdo elektryczne 12V
* Podłączenie elektryczne dla zabudowy
* Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
* Kamera cofania
* Lusterka dostosowane do szerokości zabudowy
* Klimatyzacja
* Tablica wskaźników z ekranem kolorowym
* Ogrzewanie postojowe
* Światła obrysowe
* Alternator min. 230 A
* Tylna belka poprzeczna przykręcana do ramy
* Hak holowniczy kulowy 3,5t
* Opony/koła stalowe 16”
* Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
* Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach
* Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy
* Pojazd bez systemu start-stop

**Wymiary**

* Rozstaw osi nie mniejszy niż 4300 mm

**Masa**

* Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 5500 kg
* Dopuszczalna masa całkowita przyczepy min. 3500 kg

**Zabudowa:**

Zabudowa kontenerowa 5t DMC o następujących parametrach:

Ściany typu klembau, kolor biały lub niebieski.

Długość wewnętrzna min 3400 [mm],

Szerokość wewnętrzna min 2000 [mm],

Wysokość wewnętrzna min 2000 [mm],

* Rama pośrednia aluminiowa.
* Podłoga ze sklejki wodoodpornej, dwustronnie foliowanej,
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe z ryglami w każdym skrzydle,
* Zamki zabudowy otwierane i zamykane pilotem pojazdu,
* Sygnał w kabinie o otwartej zabudowie,
* Czujnik otwarcia drzwi,
* Wyłożenie kontenera sklejką laminowaną, szarą, 6,5mm: boki, grodź, drzwi, sufit,
* Podłoga wyłożona blachą aluminiową, ryflowaną,
* Osłony p/najazdowe aluminiowe na wspornikach uchylnych,
* Błotniki, fartuchy, oświetlenie zewnętrzne,
* Aluminiowa roleta - żaluzja na prawej ścianie szer. Ok. 1,5 x wys. ok. 1m z nawijaczem + zamek na klucz,
* Nawijacz w kasecie na blacie stołu,
* Skrzynka narzędziowa,
* Ogrzewanie Webasto w kabinie pojazdu,
* Dopuszczenie do ruchu.

Wyposażenie warsztatowe:

* Skrzynia-stół z blatem roboczym oraz imadło
* Wysuwana konstrukcja z półką na złączki i węże z doprowadzonym ogrzewaniem
* Na podłodze półka stała.
* Konstrukcja wysuwana, otwierana żaluzją z zewnątrz (bok zabudowy).
* Regał ok. 1980x1944x486mm, osiem półek z składanym alu-frontem,
* Sześć półek otwartych z rantem,
* Jedna półka z przenośnymi kuwetami,
* Skrzynia na sprzęt, łopaty oraz wnęka na kanistry itp., ok. 1600x350x700mm

(szkielet + sklejka laminowana)

* Dwie platformy wysuwana pod agregaty, nośność ok. 200kg
* Dwa adaptery + rury spalinowe do agregatów (do zastosowania w przypadku konieczności pracy agregatu w kontenerze)
* Zestaw uchwytów, zaczepów pasów
* Wieszak drabiny pod sufitem kontenera
* Oświetlenie LED na suficie (listwy LED)
* Dwa reflektory LED na wysięgniku składanym
* Zestaw BHP: woda, ręcznik papierowy, dozownik żelu.
* Drabinka – schodki do wsiadania – wysuwana
* Belka sygnalizacyjna LED na dachu kabiny, pomarańczowa
* z podświetlanym napisem + punktowe lamy sygn. LED na grillu lub zderzaku, 4 na narożnikach kontenera
* Dwa dodatkowe reflektory cofania LED
* Komunikat informujący o załączonym oświetleniu belki sygnalizacyjnej

**Wyposażenie dodatkowe:**

Montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13). Kartę SIM (GPRS) zapewnia Zamawiający.

**Odbiór pojazdu:** odbiór własny w siedzibie firmy montującej zabudowę lub od wskazanego, najbliższego Dealera.

**Dotyczy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC ~~powyżej~~ do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1.**

**Ilość miejsc**

* Pojazd trzyosobowy

**Silnik**

* Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm3
* Moc nie mniejsza niż 140 KM
* Skrzynia 6-biegowa manualna
* Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 60 l

**Kolor nadwozia**

* Biały lub niebieski

**Wyposażenie:**

* Belka przeciw najazdowa tylna
* Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
* Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
* Instalacja elektryczna przyczepy
* Okno w tylnej ścianie kabiny
* Lusterko wsteczne wewnętrzne
* Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
* Lusterko dostosowane do szerokości zabudowy
* Klimatyzacja
* Światła obrysowe boczne
* Tylna belka poprzeczna przykręcana do ramy
* Hak holowniczy kulowy 3,5t
* Opony wielosezonowe
* Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
* Kierownica wielofunkcyjna
* Opony/koła stalowe 16”
* Radio
* Włącznik główny instalacji elektrycznej
* Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
* Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera i kierowcy
* Wskaźnik temperatury zewnętrznej
* Asystent bocznego wiatru
* EURO VI norma emisji spalin
* Koło zapasowe
* Poduszka powietrzna kierowcy
* Tapicerka czarna
* Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
* Podnośnik samochodowy hydrauliczny

**Wymiary**

* Rozstaw osi nie mniejszy niż 3600 mm

**Masa**

* Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 3000 kg
* Dopuszczalna masa całkowita zespołu nie mniejsza niż 7000 kg
* Ładowność (z kierowcą) nie mniejsza niż 850 kg

**Zabudowa:**

Wywrotka trójstronna: długość wew. min. 3300mm, szerokość wew. min. 2000mm

* Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo
* Podłoga wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
* Burty aluminiowe wysokości wys. 600 mm, 4 zawiasy na stronę
* Odboje boczne podłużne, na bokach między zawiasami
* Krata stalowa ocynkowana za kabina kierowcy
* Burty boczne z zawiasami w osi dolnej i tylna z zawiasami w osi dolnej i górnej
* Ogranicznik kąta wywrotu
* Pilot sterowania wywrotem w kabinie samochodu
* Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo
* Siłownik hydrauliczny odpowiadający za podnoszenie, opuszczanie oraz zatrzymanie w każdej pozycji wywrotki w czasie jej pracy
* Nadkola, wyposażone w fartuchy przeciw błotne
* Uchwyty do mocowania ładunku
* Siatki stalowe osłaniające lampy tylne
* Sygnał dźwiękowy wewnątrz kabiny informujący o podniesionej wywrotce

**Wyposażenie dodatkowe:**

Montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13). Kartę SIM (GPRS) zapewnia Zamawiający.

**Odbiór pojazdu:** odbiór własny w siedzibie firmy montującej zabudowę lub od wskazanego, najbliższego Dealera.