**Załącznik Nr 1**

**PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dot.: „Zakupu wraz z dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2008 rok i o przebiegu do 12000 mth”.

**Zakres dostawy obejmuje :**

„Używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2008 rok i o przebiegu do 12000 mth”.

1. **KOPARKO - ŁADOWARKA :**

Powinna posiadać następujące parametry:

1. Koparko ładowarka z roku produkcji od minimum 2008 roku.
2. Spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym:
3. silnik wysokoprężny 4- cylindrowy z turbo doładowaniem o mocy użytecznej nie mniej niż 90 KM z termicznym wspomaganiem rozruchu,
4. napęd na cztery koła z możliwością napędu na 1 oś, blokada tylnego mostku, stalowa osłona wału napędowego, przedni most napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, nie wymagający obsługi codziennej,
5. skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznego wyboru przełożenia,
6. koła jezdne przednie minimum 18”, tylne minimum 26”, opony bez widocznych uszkodzeń,
7. pompa hydrauliczna wielotłokowa o wydajności nie mniej niż 155l/h.,
8. dwa niezależne układy hamowania:
* zasadniczy - hydrauliczny, samoregulujący, mokry,
* postojowy - mechaniczny uruchamiany za pomocą dźwigni,
* kevlarowe tarcze hamulcowe.
1. Zbiornik paliwa minimum 160 l napełniany z poziomu gruntu.
2. Kabina operatora spełniająca wymagania ROPS/FOPS wyposażone w nagrzewnicę i układ odszraniania z obrotowym fotelem operatora z zawieszeniem pneumatycznym i wielofunkcyjną regulacją.
3. Silnik napędowy, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta.
4. Kolumna kierownicy regulowana,
5. Światła robocze regulowane min. 8 szt.
6. Dźwiękowy sygnał cofania
7. Skrzynia narzędziowa
8. Sterowanie układu koparkowego i ładowarkowego przy pomocy „joysticków”
9. Alternatywne schematy sterowanie układu koparkowego
10. Układ koparkowy, teleskopowy, przesuwany na szerokość maszyny, zagięty umożliwiający kopanie ponad przeszkodami:
* łyżka koparkowa z wymiennymi zębami o szerokości nie mniej niż 600 mm zapinana na szybkozłącza.
1. Kąt obrotu łyżki koparkowej nie mniej niż 205O . Głębokość kopania min 590 cm .
2. Mechaniczne szybkozłącze do zapinania łyżek
3. Równoległy układ 2 siłowników na układzie ładowarkowym, łyżka ładowarkowa z zębami o pojemności min. 1,0 m3 , otwieranie hydrauliczne do pozycji spychającej.
4. Automatyczne poziomowanie łyżki budowlanej,
5. Blokada transportowa wysięgnika
6. Blokada transportowa obrotu koparki
7. Gumowe podkładki pod podporami
8. Łyżki kopiące 300 mm, 600mm, 900 mm oraz łyżka skarpowa.
9. Sprzęt dostarczany będzie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.
10. Autoryzowany serwis dostępny jest w promieniu 30 km od bazy Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.
11. Dostawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi sprzętu, dostawca udzieli gwarancji rozruchowej na okres 12 miesięcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy.
13. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia.

**Załącznik Nr 2**

## Pieczęć Wykonawcy

##

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości szacunkowej do 443.000 EURO przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. o.o., na zadanie pn.:

**„Zakupu wraz z dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2008 rok i o przebiegu do 12000 mth”.**

......................................................................................................................................................

 Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/

.......................................................................................................................................................

adres

.......................................................................................................................................................

NIP.............................................................

REGON......................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że :

1. Za dostawę przedmiotu objętego zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **proponujemy wynagrodzenie:**

wynagrodzenie netto ..................... zł ( słownie...........................................................)

wynagrodzenie brutto ......................zł (słownie:............................................................)

 stawka podatku VAT ......................... %

1. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy **30 dni od daty podpisania umowy.**
2. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy**: ................................................................................................................................................

 Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez **Zamawiającego** polecenia
 przelewu w banku.

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Wadium w kwocie ………….………. zł zostało wniesione w dniu ….............................................

 w formie..................................................................................................................................

1. Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto: .................................................................................................................................................
2. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez **Zamawiającego.**
3. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
4. Udzielamy gwarancji rozruchowej 12 miesięcy.
5. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr .......................
6. Wykonawca informuje o numerze faxu ……….………………… nr telefonu …………………….……, e-mail …………………….…………………………. na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są :

1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, 3a, 4
2. Folder, prospekt lub inne materiały przedstawiające oferowany przedmiot Zamówienia.

 ......................................., dnia..............................

 …………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

**Załącznik nr 3**

## Pieczęć Wykonawcy

 W

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

##

## O Ś W I A D C Z E N I E

**dot.: „Zakupu wraz z dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2008 rok i o przebiegu do 12000 mth”.**

Oświadczam, że:

1. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
3. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
5. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania.
6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
7. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
8. Ceny zaproponowane przez Nas w załączniku nr 2, nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy.
9. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

…...................................., dnia…...........................

 …………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

 **Załącznik nr 3a**

## Pieczęć Wykonawcy

 W

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

## O Ś W I A D C Z E N I E

**dot.: „Zakupu wraz z dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2008 rok i o przebiegu do 12000 mth”.**

Oświadczam, że:

Nie jesteśmy wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

…...................................., dnia…...........................

 …………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

**Załącznik nr 4**

## Pieczęć Wykonawcy

 W

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dot.:  *„Zakup wraz z dostawą używanej koparko-ładowarki, nie starszej niż 2008 rok i o przebiegu do 12000 mth”.*

**Zakres dostawy obejmuje :**

Używaną koparko-ładowarkę, nie starszą niż 2008 rok i o przebiegu do 12000 mth – 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| marka |  |
| typ |  |
| model |  |
| rok produkcji  |  |
| kolor |  |
| pojemność silnika |  |

Oferowana koparka posiada następujące parametry:

1. Koparko ładowarka z roku produkcji od minimum 2008 roku.
2. Spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym:
3. silnik wysokoprężny 4- cylindrowy z turbo doładowaniem o mocy użytecznej nie mniej niż 90 KM z termicznym wspomaganiem rozruchu,
4. napęd na cztery koła z możliwością napędu na 1 oś, blokada tylnego mostku, stalowa osłona wału napędowego, przedni most napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, nie wymagający obsługi codziennej,
5. skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznego wyboru przełożenia,
6. koła jezdne przednie minimum 18”, tylne minimum 26”, opony bez widocznych uszkodzeń,
7. pompa hydrauliczna wielotłokowa o wydajności nie mniej niż 155l/h.,
8. dwa niezależne układy hamowania:
* zasadniczy - hydrauliczny, samoregulujący, mokry,
* postojowy - mechaniczny uruchamiany za pomocą dźwigni,
* kevlarowe tarcze hamulcowe.
1. Zbiornik paliwa minimum 160 l napełniany z poziomu gruntu.
2. Kabina operatora spełnia wymagania ROPS/FOPS wyposażone w nagrzewnicę i układ odszraniania z obrotowym fotelem operatora z zawieszeniem pneumatycznym i wielofunkcyjną regulacją.
3. Silnik napędowy, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta.
4. Kolumna kierownicy regulowana,
5. Światła robocze regulowane min. 8 szt.
6. Dźwiękowy sygnał cofania
7. Skrzynia narzędziowa
8. Sterowanie układu koparkowego i ładowarkowego przy pomocy „joysticków”
9. Alternatywne schematy sterowanie układu koparkowego
10. Układ koparkowy, teleskopowy, przesuwany na szerokość maszyny, zagięty umożliwiający kopanie ponad przeszkodami:
* łyżka koparkowa z wymiennymi zębami o szerokości nie mniej niż 600 mm zapinana na szybkozłącza.
1. Kąt obrotu łyżki koparkowej nie mniej niż 205O . Głębokość kopania min 590 cm .
2. Mechaniczne szybkozłącze do zapinania łyżek
3. Równoległy układ 2 siłowników na układzie ładowarkowym, łyżka ładowarkowa z zębami o pojemności min. 1,0 m3 , otwieranie hydrauliczne do pozycji spychającej.
4. Automatyczne poziomowanie łyżki budowlanej,
5. Blokada transportowa wysięgnika
6. Blokada transportowa obrotu koparki
7. Gumowe podkładki pod podporami
8. Łyżki kopiące 300 mm, 600mm, 900 mm oraz łyżka skarpowa.
9. Sprzęt dostarczany będzie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.
10. Autoryzowany serwis dostępny jest w promieniu 30 km od bazy Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

##### W przypadku wyboru naszej oferty :

1. Przeprowadzimy szkolenie w zakresie obsługi sprzętu.

##### Przekażemy Zamawiającemu opis wszystkich funkcji oraz dokumentację techniczno- ruchową, katalog części zamiennych w języku polskim.

##### Ponadto oświadczamy, że udzielamy gwarancji rozruchowej na okres 12 miesięcy.

………………………….., data.............................

 …………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie) [↑](#footnote-ref-2)