***Zmodyfikowany Załącznik nr 2 – Wywrotka z kabiną 3-osobową – max 2 sztuki***

**OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

##### *dot.* „Dostawy i serwisu samochodów dostawczych/wywrotek tj.:

– wywrotka z kabiną 3 osobową - 2 szt.,

– wywrotka z kabiną 7 osobową - 3 szt.,

– wywrotka z kabiną 3 osobową do odpadów - 1 szt.”.

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZZP/ZU/L/27/2021**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.**

**ul. Świętego Wojciecha 34**

**43-600 Jaworzno**

**POLSKA**

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.:

**„Dostawa i serwis samochodów dostawczych/wywrotek tj.:**

**– wywrotka z kabiną 3 osobową - 2 szt.,**

**– wywrotka z kabiną 7 osobową - 3 szt.,**

**– wywrotka z kabiną 3 osobową do odpadów - 1 szt.”** oświadczam, że oferowane pojazdy będą spełniały wszystkie wymagania zgodne z przedstawionym poniżej zestawieniem i specyfikacją:

**Wywrotka z kabiną 3 osobową – dotyczy wszystkich zaoferowanych sztuk**

**Charakterystyka zabudowy:**

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. zabudowa fabrycznie nowa (skrzynia samowyładowcza) - **TAK**
2. zabudowa montowana na ramie dzielonej lub jednolitej, połączonej z podwoziem, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia - **TAK**
3. skrzynia ładunkowa o wymiarach zewnętrznych: długość 3400-4100mm, szerokość 2000-2200mm, wysokość 400mm - **TAK**
4. burty aluminiowe profil min. 25 mm - **TAK**
5. podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blachy ryflowanej (antypoślizgowej) – **grubość min. - 3mm.** **- TAK**
6. dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyższająca wysokość burt do min. 1500 mm - **TAK**
7. burty zabudowy wykonane z paneli aluminiowych, przednia i boczne stałe lub otwierane, tylna dzielona w połowie, skrzydła otwierane na boki z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciw samoczynnemu zamykaniu się podczas unoszenia wywrotu - **TAK**
8. plandeka do przykrycia ładunku, zwijana na rolkę zamontowaną na skrzyni lub na dachu dodatkowej siatki stalowej ocynkowanej - **TAK**
9. Mechanizm wywrotu uwzględniający opróżnienie skrzyni ładunkowej z ładunku o masie **min. 2500kg - TAK**
10. kierunek wywrotu – tył lub 3-stronny - **TAK**
11. oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” - **TAK**
12. reflektory robocze podświetlające przestrzeń ładunkową oraz wzdłuż boków pojazdu - **TAK**
13. pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych - **TAK**
14. boczne osłony przeciw najazdowe - **TAK**
15. węzeł sanitarny do mycia rąk - **TAK**
16. zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zgodny z załącznikiem graficznym - **TAK**
17. błotniki kół tylnych z chlapaczami - **TAK**
18. sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu - **TAK**

**Charakterystyka podwozia:**

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. podwozie fabrycznie nowe, nie starsze niż rok produkcji 2021 - **TAK**
2. silnik zasilany olejem napędowym, EURO VI - **TAK**
3. DMC 3500 kg - **TAK**
4. moc min. 130 kM - **TAK**
5. konfiguracja osi 4x2 - **TAK**
6. hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy - **TAK**
7. układ hamulcowy z systemem ABS - **TAK**
8. system ESP i ASR - **TAK**
9. koła 16 + koło zapasowe - **TAK**
10. kabina dzienna w kolorze białym oklejona zgodnie z załącznikiem graficznym - **TAK**
11. trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami lub fotel kierowcy i ławka dla dwóch pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki - **TAK**
12. klimatyzacja - **TAK**
13. lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane - **TAK**
14. oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - **TAK**
15. światła do jazdy dziennej - **TAK**
16. centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne - **TAK**
17. komputer pokładowy - **TAK**
18. radio - **TAK**
19. fabryczny immobiliser - **TAK**
20. dywaniki gumowe: komplet - **TAK**
21. pokrowce ochronne na fotele - **TAK**
22. dwie (2) gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło - **TAK**
23. kolor podwozia czarny, biały lub szary - **TAK**
24. koła - stalowe - **TAK**

**PODPIS(Y):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Dokument powinien być podpisany***

***kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

***przez osoby upoważnione***

***do reprezentowania Wykonawcy).***

1. Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)